# 江苏煤炭地质勘探三队21#井套管堵漏

# 服务项目

**竞争谈判文件**

**采购人：江苏煤炭地质勘探三队**

**二〇二五年四月**

# 江苏煤炭地质勘探三队21#井套管堵漏服务项目竞争谈判公告

一、采购概况

1.项目名称：江苏煤炭地质勘探三队21#井套管堵漏服务项目。

2.项目地点：宁夏固原市。

3.项目施工内容：对岩盐开发公司21#井套管进行堵漏。

4.质量保证：响应人应满足第三章技术要求。

5.控制价：15万元

6.项目性质：服务

7.中标通知方式：书面通知中标人。

8. 评标办法为合理低价法。

9.其他要求详见竞争谈判文件。

二、合格响应人的基本资质要求

1.营业范围要求:响应人应为在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任能力，须提供具有合法、有效的“三证合一”的营业执照。

2.财务要求：响应人有依法纳税的良好记录，财务、资信状况良好，满足履行本项目的需要。

3.业绩要求： 2022年 01 月 01 日至投标截止时间提供相关类业绩的合同扫描件。

4.信誉要求：谈判响应人在近三年内（2021年01月01日至投标截止日）未发生重大质量、安全责任问题，无行贿犯罪、行政处罚等记录，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态（被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，拒绝参与本项目）。

5.谈判响应人不得与采购方存在利益关系，包括但不限于采购方领导和关键岗位人员持有谈判响应人股权、在谈判响应人中任职、存在亲属关系等。

6.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理或被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时参与投标。

7. 本次采购不接受联合体投标。

三、主要日程安排

竞争谈判公告及有关补遗和答疑文件相关事项在江苏煤炭地质勘探三队网站（http://www.smdksd.com/）发布。

1.凡有意参加投标者，请于2025年4月16日至2025年4月22日上午9：00，将响应材料邮寄或者人工送达的方式，送至常州市天宁区和电路10号。

2.开标：2025年4月22日上午9:00时(北京时间)在江苏江苏煤炭地质勘探三队三楼会议室开标。

递交地点：常州市天宁区和电路10号。

上述安排如有变化，采购人将视情况在官网发布通知。四、采购方及联系方式

采购方：江苏煤炭地质勘探三队

地址：江苏省常州市天宁区和电路10号

联系人：乔辰生 电话：13584378541

项目联系人：周青 电话：18652712855

五、采购监督部门

纪检部门 电话：0519-85302774

第二章 响应人须知

一、采购数量

1.采购数量：1项

2.响应人的投标报价应是采购文件所确定的采购范围内全部内容的价格体现，报价方式采用单井固定单价，最高投标限价为：15万元

二、响应文件要求

1、响应文件封面须加盖响应人印章。

2、响应函须由法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字加盖单位公章。

3.响应函由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，法定代表人（单位负责人）身份证明应加盖单位公章。响应函由代理人签字的，应附授权委托书，授权委托书应由法人签字加盖单位公章，被授权人签字。

4、响应人应按照采购文件要求编制响应文件，响应文件一式 2份：其中正本 1 份、副本1 份，电子版1份，U盘单独封装。

5、响应文件为 A4 大小，采用胶装方式装订；正副本封面均按采购文件要求标明工程名称和正、副本字样，并在密封处加盖骑缝章。

6、**未能完全响应采购文件要求视为无效投标**

# 技术要求

1、资料收集分析：收集目标井的详细数据，包含井身结构、套管规格、固井质量、井温梯度、地层压力等。分析以往生产数据，明确漏失发生的时间、条件和漏失量变化，判断漏失类型。

2、工具与材料准备：准备水泥车、高压管汇、水泥浆搅拌机、注水泥工具、刮管器、通井规等。按设计准备足够量的水泥，常见G级或H级油井水泥，并配备降失水剂、缓凝剂、早强剂、分散剂等添加剂。

3、水泥浆性能：做好水泥浆的大、小样的复核化验，准确校核浆量，确保水泥浆稠化时间满足施工要求。

4、注水泥作业：根据漏失位置和严重程度选择正注、反注或挤注工艺。正注用于漏失位置浅、漏失量小的情况；反注用于漏失位置深、正注困难的情况；挤注用于漏失量大、需要较高压力使水泥浆进入漏失通道的情况。

5、顶替：注完设计量的水泥浆后，用顶替液（清水）将水泥浆顶替至预定位置，确保水泥浆准确到达漏失层段。顶替液量需根据环空容积精确计算，保证顶替后水泥浆在套管内的位置符合设计要求。

6、候凝：顶替完成后，关井等待水泥浆凝固。候凝期间，避免对井筒施加不必要的压力或进行其他干扰性作业，确保水泥浆能正常凝结和硬化。根据水泥品种、井温等条件确定候凝时间，一般为24 - 72小时。

7、扫塞：水泥浆达到一定强度后，下入合适的工具（如磨鞋、铣锥等）进行扫塞作业，清除套管内多余的水泥塞，使井筒恢复畅通至漏点位置

8、试压检测：候凝结束后，对套管进行试压，试压压力根据井况和设计要求确定，堵漏水泥用油田固井专用水泥，最终井筒承压必须大于平时采卤压力，符合甲方设计要求。压力达到6-10MPa，说明此次堵漏成功，假如达不到压力要求，继续重复多次挤水泥直到井筒能承压6-10MPa。

9、效果评估：通过生产数据对比、再次测井等方式评估堵漏效果。若仍有漏失，分析原因，调整方案进行二次堵漏。

# 第四章 竞争谈判响应文件格式

**(项目名称)**

**竞 争 谈 判 响 应 文 件**

项目编号：( )

**谈判响应人： （盖单位章）**

**法定代表人： （签字）**

**日期： 年 月 日**

目 录

1. 响应函
2. 报价表

三、法定代表人身份证明书

四、法定代表人授权书

五、供应商廉洁承诺书

六、近三年内在经营活动中无违法处罚记录承诺书

七、征信报告

八、业绩证明

九、资格证明文件

一、响应函

江苏煤炭地质勘探三队：

（谈判响应人全称）授权（全权代表姓名、职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（招标编号、项目名称）的有关活动，为此：

1.提供竞争谈判须知规定的全部竞争谈判文件（正本[ 1 ]份，副本[1]份、电子版[ 1 ]份）。

2.提供按竞争谈判文件要求的货物/服务的报价。（详见 附件）。

3.我方将按竞争谈判文件的规定履行全部责任和义务。

4.我方已详细审查全部竞争谈判文件，我们完全理解并同意放弃对竞争谈判文件提出质疑及/或争议的权利。

5.我方递交竞争谈判文件的有效期为自递交竞争谈判文件截止日起 90 个日历日。

6.如果在规定的递交竞争谈判文件截止时间后，我方在响应有效期内撤回竞争谈判文件。

7.我方愿意向贵方提供任何与该项竞争谈判文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的竞争谈判文件或收到的任何竞争谈判文件。

8.我方授权贵方查询或调查我们递交的与本竞争谈判文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料，以及通过我们的开户银行和客户澄清竞争谈判文件中有关财务和技术方面的问题。

9.我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

10.我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方响应资格并承担相应的法律责任。

11.我方未被地市级及以上行政主管部门做出取消响应资格的处罚且该处罚在有效期内的。

12.我方在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；

13.与本竞争谈判文件有关的一切往来通讯请寄：

地 址： 传 真：

电 话： 电子函件：

谈判响应人名称（盖章）：

谈判响应人授权代表（签字）：

日期：

二、江苏煤炭地质勘探三队21#井套管堵漏项目报价表

响应人名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 税率 | 含税单价（元） | 含税费用总计（元） | 备注 |
| 1 | 21#井套管堵漏挤水泥1次 | 6% |  |  |  |
| 2 | 21#井套管堵漏挤水泥2次 | 6% |  |  |  |
| 3 | 21#井套管堵漏挤水泥3次及以上 | 6% |  |  | |  | | --- | | 本次报价为固定总价，保证堵漏成功且不在收取其他任何费用。 | |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |
| 响应人需分别报送挤水泥1次、2次报价，工程结束据实结算，如超过三次及以上将一次性报送固定总价，不在收取其他任何费用。 | | | | | |

响应单位(盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

三、法定代表人身份证明

谈判响应人名称：

单位性质：

地址：

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （谈判响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

谈判响应人： （盖单位章）

年 月 日

四、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称]的[公司名称]的在下面签字或签章的[法定代表人姓名、职务]（身份证号码为： ）代表本公司授权[公司名称]的在下面签字的[被授权人的姓名、职务]（身份证号码为： ）为本公司的合法代理人，就[项目名称、项目编号]进行投标，以本公司名义处理开标、评标过程中发生的一切事务。

同时我公司承诺：

1.我公司本项目被授权人联系方式如下：

手机号： ；微信号： ；

QQ号： ；电子邮箱： 。

2.我公司对开标、评标过程中发生的与本项目有关的一切事物、我公司被授权人的手机、微信、QQ、电子邮件等方式的沟通结果均予以承认。

3.我公司对开、评标过程中所需的任何澄清与说明予以及时配合。

5.我公司同意：如果我公司竞争谈判文件没有按照上述要求进行密封，在开标现场出现内、外层信封（或箱子）均没有密封完好的情况，贵方可以视同我公司投标无效。

6.我公司承诺：在递交竞争谈判文件截止时间之前将竞争谈判文件送达下述指定地点：送至常州市天宁区和电路10号。如未按时送达，视为我司自行放弃本项目投标。

本授权书于202[ ]年[ ]月[ ]日签字生效，特此声明。

谈判响应人名称（公章）

法定代表人签字或签章

被授权人签字

附：

法定代表人身份证复印件（正反面，并加盖公章）

被授权人身份证复印件（正反面，并加盖公章）

五、竞争谈判响应人廉洁承诺书

江苏煤炭地质勘探三队：

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织招 标采购（合作）等商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管 理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特做出以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪 守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、决不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，决不 在商业活动中提供虚假资料，决不发生损害贵方合法权益等行 为，决不从事妨碍正常交易的其他违法行为。

三、决不违规获取贵方保密商业活动涉及的所有相关信息，决不与贵方工作人员(含工作人员的配偶、子女及亲属等，下同) 合谋进行弄虚作假、串通招标等违规活动。

四、决不为贵方工作人员赠送或馈赠礼金（现金）、礼品、有价证券、支付凭证、购物卡等，决不为贵方工作人员提供回扣、报销或支付任何应由其个人自负的各种费用、免费提供劳务等，绝不与贵方工作人员从事商业活动相关的物资买卖及中介活动等。

五、决不为贵方工作人员提供和安排有可能影响公平、公 正交易的宴请、健身、度假、旅游、娱乐等活动。

六、决不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、 债券等提供方便。

七、决不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配 偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

八、决不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼 职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配 合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及 有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

十一、我方承诺未被国家机关列入执行行贿人“黑名单” 或失信被执行人。

十二、发现贵方工作人员有违反本承诺书行为或行为倾向 的，将及时提醒纠正并向贵方纪检监察部门举报，同时积极配 合贵方进行调查。

十三、本承诺书构成我方与贵方之间进行的所有商业活动所签订合同的不可分割的一部分，不因相关合同期限届满而终止。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反本承诺，贵方有 权采取列入竞争谈判响应人黑名单、终止合作、追究相关民事、行政和 刑事责任等措施；给贵方造成不良社会影响或经济损失的，我 方无条件同意解除、终止双方进行的任何商业活动(如，已中标，则中标无效；已签订合同的，终止执行，暂停结算合同未支付款项)，无条件赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入贵方竞争谈判响应人黑名单。

本承诺书一式两份，贵方和我方各持一份。

承诺方：（盖章）

法定代表：（签字）

注册地址：

单位联系人：

联系电话：

六、近三年内在经营活动中无违法处罚记录承诺书

我公司参加 项目谈判，自2019年1月1日至今，我公司法人、法定代表人、项目经理无行贿犯罪，特此承诺并函告。

本函自签署之日起生效，如我公司承诺的内容不属实，采购人有权取消我单位的谈判成交资格或解除合同，给贵单位造成实际损失，我公司将承担相应的法律责任。

单位负责人签字：

公司盖章：

日期：

七、征信报告（在国家征信平台上下载报告）

八、业绩证明（附合同）

九、资格证明文件

资格证明文件（需加盖公章，否则无效）

1、营业执照的复印件。

2、其他资格证明文件。