#### 江苏长江地质勘查院测井承荷探测电缆采购询价公告

一、项目概况

1.项目名称：江苏长江地质勘查院测井承荷探测电缆采购

2.资金来源：自有资金

3.控制价：4.55万元

4.评标办法：合理最低价

5.服务地点：江苏省常州市

6.供货时间：合同签订后5天。

7.采购数量：测井承荷探测电缆3500米，型号：W4BP-5.6 4×0.24mm

8.技术参数：

半导电填充

软铜线绞合

导体：7×0.21mm

绝缘（PP）：1.15mm

屏蔽：3.0mm

铠装：内层16×0.64mm,外层18×0.79mm

直径：5.60mm±0.10mm

空气中重量：137kg/km

工作温度：-30～+150℃

拉断力：25kN

弯曲半径：158mm

电缆电气性能：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | **标准值** | **备注** |
| 1 | 导体电阻（20℃） | ≤84.3Ω/km |  |
| 2 | 绝缘电阻（20℃） | ≥200MΩ.km |  |
| 3 | 电 容 | ≤0.17uF/km |  |
| 4 | 耐电压 | 1200VDC |  |

二、响应人资格要求

（一）具有相应经营范围的独立法人单位，有合格有效的营业执照。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）响应人在近三年内无行贿犯罪、行政处罚等记录（未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。

(四)响应人不得与采购人存在利益关系，包括但不限于采购人领导和关键岗位人员持有响应人股权、在响应人中任职、存在亲属关系等。

（五）本次采购不接受联合体报价。

三、响应人响应

凡有意参加者，请于2025年8月11日10:00前将响应文件邮寄至采购单位。

开标：2025年8月11日10:00 时(北京时间)在江苏长江地质勘查院三楼会议室开标。

响应人需提供以下材料（加盖公章）：

1.营业执照副本复印件

2.报价表

3.开户许可证（开票信息）

四、发布公告的媒介

本次采购公告发布网站（http://www.smdksd.com/）。

五、评审办法：符合响应人资格合理低价中标。

六、采购方及联系方式

采购方：江苏长江地质勘查院

地址：常州市天宁区和电路10号

联系人：乔工 联系电话：13584378541

七、采购监督部门

纪检部 电话：0519-85302774

江苏长江地质勘查院测井承荷探测电缆采购报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | **数量** | 单位 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 税率（%） | 备注 |
| 1 | 测井承荷探测电缆 | 3500 | 米 |  |  |  |  |

响应人名称（盖章）：

响应人授权代表（签字）：

联系人及联系电话：

日 期：